改三个地方

1. 换启动文件

Project--CORE---startup\_stm32f10x.hd.s(换成响应容量)

1. 换Device

点击魔术棒--->选择Device--->选择的芯片—一般是STM32F103Zxx

三、换全局的宏定义

点击魔术棒--->选择c/c++--->在define中输入正确的宏定义

STM32F10X\_LD,USE\_STDPERIPH\_DRIVER

STM32F10X\_MD,USE\_STDPERIPH\_DRIVER

STM32F10X\_HD,USE\_STDPERIPH\_DRIVER

四、改程序

你的程序要和你新换的开发板硬件要匹配呢